Gefunden auf : www.vz200-online.de.vu

XBASIC.dsk beim VZEMU mappen.
Mit BRUN "X" starten,
anschliessend RUN "RUN"

Es gibt unterschiedliche VZEMU Versionen, je nachdem welche ihr habt,
kann es zum I/O ERROR kommen.

Kein Problem :
Disk formatieren und mit den XBAS~.VZ Nr.1 bis 4
neu installieren. Dann klappt's sicher.

Viel Spass beim ausprobieren !